<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="27.94" y1="40.64" x2="137.16" y2="40.64" width="0.0254" layer="20"/>
<text>206e/207e SEND/RETURN BREAKOUT R0 6/2026 DC </text>
<text>KEY</text>
<wire x1="27.94" y1="8.89" x2="137.16" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="137.16" y1="40.64" x2="137.16" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="40.64" x2="27.94" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<text>SHIELD</text>
<text>BLK</text>
<text>WHT</text>
<text>RED</text>
<text>BLU</text>
<text>ORG</text>
<text>VIO</text>
<text>GRN</text>
<text>YEL</text>
<text>S1</text>
<text>R1</text>
<text>S2</text>
<text>R2</text>
<text>S5</text>
<text>R5</text>
<text>S6</text>
<text>R6</text>
<wire x1="100.33" y1="39.37" x2="100.33" y2="34.29" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="101.6" y1="39.37" x2="101.6" y2="34.29" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="100.33" y1="34.29" x2="101.6" y2="34.29" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="100.33" y1="39.37" x2="101.6" y2="39.37" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="91.44" y1="39.37" x2="91.44" y2="34.29" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="92.71" y1="39.37" x2="92.71" y2="34.29" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="91.44" y1="34.29" x2="92.71" y2="34.29" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="91.44" y1="39.37" x2="92.71" y2="39.37" width="0.0254" layer="20"/>
<text>PHOENIX 
1725724</text>
<text>TE CONN 
5103309-1</text>
<text>STUDIOHSOFTWARE.COM</text>
<text>TE CONN 
5-534998-5</text>
<text>TO MODULE</text>
<text>TO RIBBON CABLE</text>
<text>OTHER SIDE</text>
</plain>
<libraries>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,3-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 3.3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-508">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.08 mm&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;pho508a.lbr
&lt;li&gt;pho508b.lbr
&lt;li&gt;pho508c.lbr
&lt;li&gt;pho508d.lbr
&lt;li&gt;pho508e.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MKDSN1,5/9-5,08">
<description>&lt;b&gt;MKDSN 1,5/ 9-5,08&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 13,5 A&lt;br&gt;
Nennspannung: 250 V&lt;br&gt;
Rastermaß: 5,08 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 9&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Montage: Löten&lt;br&gt;
Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °&lt;br&gt;
Artikelnummer: 1729199&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1729199.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="studio_h">
<description>Studio H Software</description>
<packages>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H1" library="holes" package="3,3-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.3"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,3-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.3"/>
<element name="X1" library="con-phoenix-508" package="MKDSN1,5/9-5,08" value="MKDSN1,5/9-5,08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="studio_h" package="MA05-2" value="">
<attribute name="MF" value="TE CONNECTIVITY"/>
<attribute name="Z_MOUSER" value="571-4-146251-0"/>
<attribute name="MPN" value="4-146251-0"/>
<attribute name="Z_DIGIKEY" value="A117616-ND"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV4" library="studio_h" package="MA05-2" value="">
<attribute name="MF" value="TE CONNECTIVITY"/>
<attribute name="Z_MOUSER" value="571-4-146251-0"/>
<attribute name="MPN" value="4-146251-0"/>
<attribute name="Z_DIGIKEY" value="A117616-ND"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="AGND">
<contactref element="H2" pad="B3,3"/>
<contactref element="H1" pad="B3,3"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S1">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LAST">
<contactref element="SV3" pad="9"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NEXT">
<contactref element="SV3" pad="10"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="R1">
<contactref element="SV3" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="R2">
<contactref element="SV3" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CH3">
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CH4">
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="SV4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="R5">
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="R6">
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PAN6">
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PAN1">
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="S2">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S5">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="SV4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S6">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="SV4" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
