<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>ON: 4164
OFF: 41256</text>
<text>green</text>
<text>red</text>
<text>myDRamTester</text>
<text>BB 2023 Rev. 1</text>
<text>START</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Led_bb">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl_bb">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit_bb">
<packages>
<package name="ARDUINOR3S">
<description>The new Arduino R3 'classic' adds duplicate I2C pins and an IORef pin (and an unused pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="socket_bb">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead2_bb">
<description>Pinhead</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch_bb">
<packages>
<package name="PHAP33XX">
<description>APEM Kurzhubtaster RM0.5mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="Led_bb" package="LED3MM" value="led red">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="Led_bb" package="LED3MM" value="led green">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl_bb" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl_bb" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="adafruit_bb" package="ARDUINOR3S" value="ARDUINOR3_BBSMALL"/>
<element name="IC1" library="socket_bb" package="DIL16" value="41256DIP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl_bb" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="pinhead2_bb" package="1X02" value="PINHD-1X2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S1" library="switch_bb" package="PHAP33XX" value="PHAP33XX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="U2" pad="GND2"/>
<contactref element="U2" pad="GND1"/>
<contactref element="U2" pad="GND"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="U2" pad="VIN"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="U2" pad="3V"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U2" pad="A1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U2" pad="A2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U2" pad="A3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="U2" pad="A4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="U2" pad="A5"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="A0"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="5V"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="D9"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U2" pad="D8"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U2" pad="D2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="U2" pad="D3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="U2" pad="D4"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="U2" pad="D5"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="U2" pad="D6"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="U2" pad="D7"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="U2" pad="D10"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U2" pad="D11"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U2" pad="D12"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="RESET"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
