<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="8.89" y1="10.033" x2="1.27" y2="10.033" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="6.35" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="10.16" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="0" x2="10.16" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="7.62" x2="10.16" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="7.62" x2="0" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="7.62" x2="8.89" y2="10.033" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="7.62" x2="1.27" y2="10.033" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>D</text>
<text>S</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>V</text>
<text>I</text>
</plain>
<libraries>
<library name="gm-supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="ROUND">
<description>&lt;b&gt;Round Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-1">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.1" pad spacing, vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="DO41-2">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/1V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
vertical position&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 1 hole

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-trans">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;small signal amps (e.g., 2N508x)
&lt;li&gt;switching transistors (e.g., 2N2222, 2N390x)
&lt;li&gt;JFETs (e.g., J201, 2N3819, 2N5457)
&lt;li&gt;MOSFETs (e.g., BS170, BS250)
&lt;li&gt;mostly copied from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT54ES">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="+9V" library="gm-supply" package="ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="gm-diodes" package="DO41-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="gm-diodes" package="LED3MM" value="LED3MM"/>
<element name="GND" library="gm-supply" package="ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IN" library="gm-supply" package="ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="gm-resistors" package="R0207/1V" value="3MM.1"/>
<element name="D1" library="gm-diodes" package="DO41-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="gm-trans" package="SOT54ES" value="BS170"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="D"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="Q2" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="+9V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="Q2" pad="G"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
