<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.016" y1="0" x2="12.751" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.751" y1="0" x2="12.751" y2="10.785" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.751" y1="10.785" x2="1.016" y2="10.785" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.016" y1="10.785" x2="1.016" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead-1">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B1,27">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP2" library="pinhead-1" package="2X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead-1" package="2X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="B1,27" value="PTR1B1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="TX">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWR">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
