(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.0-stable)
  (general
    (links 158)
    (no_connects 0)
    (area 107.366999 64.440999 157.047001 162.635001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 8)
    (tracks 381)
    (zones 0)
    (modules 86)
    (nets 57)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user hide)
    (33 F.Adhes user hide)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user hide)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user hide)
    (47 F.CrtYd user hide)
    (48 B.Fab user hide)
    (49 F.Fab user hide)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.4)
    (user_trace_width 0.3)
    (user_trace_width 0.4)
    (user_trace_width 0.6)
    (user_trace_width 0.8)
    (user_trace_width 1.27)
    (user_trace_width 2.54)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.3)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 1)
    (via_drill 0.6)
    (via_min_size 0.8)
    (via_min_drill 0.5)
    (user_via 1 0.6)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 3.50012 3.50012)
    (pad_drill 3.50012)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 107.442 162.56)
    (grid_origin 107.442 162.56)
    (visible_elements 7FFEFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x000e0_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer false)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 VDD)
  (net 2 GND)
  (net 3 /-12V)
  (net 4 "Net-(C3-Pad1)")
  (net 5 "Net-(C3-Pad2)")
  (net 6 "Net-(C4-Pad1)")
  (net 7 "Net-(C4-Pad2)")
  (net 8 "Net-(C7-Pad1)")
  (net 9 /trigger)
  (net 10 "Net-(J1-Pad1)")
  (net 11 "Net-(J2-Pad1)")
  (net 12 "Net-(J2-Pad2)")
  (net 13 "Net-(J3-Pad1)")
  (net 14 "Net-(J4-Pad1)")
  (net 15 "Net-(JDUT1-Pad1)")
  (net 16 "Net-(JDUT1-Pad2)")
  (net 17 "Net-(JDUT1-Pad3)")
  (net 18 "Net-(JDUT1-Pad4)")
  (net 19 "Net-(JDUT1-Pad5)")
  (net 20 "Net-(JDUT1-Pad6)")
  (net 21 "Net-(JDUT1-Pad7)")
  (net 22 "Net-(JDUT1-Pad8)")
  (net 23 "Net-(R1-Pad1)")
  (net 24 "Net-(R2-Pad1)")
  (net 25 "Net-(R4-Pad2)")
  (net 26 /a2)
  (net 27 /a1)
  (net 28 /a0)
  (net 29 "Net-(JP1-Pad2)")
  (net 30 "Net-(JP2-Pad2)")
  (net 31 "Net-(JP3-Pad2)")
  (net 32 "Net-(JP4-Pad2)")
  (net 33 "Net-(JP5-Pad2)")
  (net 34 "Net-(JP6-Pad2)")
  (net 35 "Net-(JP7-Pad2)")
  (net 36 "Net-(JP8-Pad2)")
  (net 37 "Net-(JP9-Pad2)")
  (net 38 "Net-(JP10-Pad2)")
  (net 39 "Net-(JP11-Pad2)")
  (net 40 "Net-(JP12-Pad2)")
  (net 41 "Net-(JP13-Pad2)")
  (net 42 "Net-(JP14-Pad2)")
  (net 43 "Net-(JP15-Pad2)")
  (net 44 "Net-(JP16-Pad2)")
  (net 45 "Net-(JP17-Pad2)")
  (net 46 "Net-(JP18-Pad2)")
  (net 47 "Net-(JP19-Pad2)")
  (net 48 "Net-(JP20-Pad2)")
  (net 49 "Net-(JP21-Pad2)")
  (net 50 "Net-(JP22-Pad2)")
  (net 51 "Net-(JP23-Pad2)")
  (net 52 "Net-(JP24-Pad2)")
  (net 53 "Net-(JP25-Pad2)")
  (net 54 "Net-(JP26-Pad2)")
  (net 55 "Net-(JP27-Pad2)")
  (net 56 "Net-(JP28-Pad2)")
  (net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.4)
    (via_dia 1)
    (via_drill 0.6)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /-12V)
    (add_net /a0)
    (add_net /a1)
    (add_net /a2)
    (add_net /trigger)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(C3-Pad1)")
    (add_net "Net-(C3-Pad2)")
    (add_net "Net-(C4-Pad1)")
    (add_net "Net-(C4-Pad2)")
    (add_net "Net-(C7-Pad1)")
    (add_net "Net-(J1-Pad1)")
    (add_net "Net-(J2-Pad1)")
    (add_net "Net-(J2-Pad2)")
    (add_net "Net-(J3-Pad1)")
    (add_net "Net-(J4-Pad1)")
    (add_net "Net-(JDUT1-Pad1)")
    (add_net "Net-(JDUT1-Pad2)")
    (add_net "Net-(JDUT1-Pad3)")
    (add_net "Net-(JDUT1-Pad4)")
    (add_net "Net-(JDUT1-Pad5)")
    (add_net "Net-(JDUT1-Pad6)")
    (add_net "Net-(JDUT1-Pad7)")
    (add_net "Net-(JDUT1-Pad8)")
    (add_net "Net-(JP1-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP10-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP11-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP12-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP13-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP14-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP15-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP16-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP17-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP18-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP19-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP2-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP20-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP21-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP22-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP23-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP24-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP25-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP26-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP27-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP28-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP3-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP4-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP5-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP6-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP7-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP8-Pad2)")
    (add_net "Net-(JP9-Pad2)")
    (add_net "Net-(R1-Pad1)")
    (add_net "Net-(R2-Pad1)")
    (add_net "Net-(R4-Pad2)")
    (add_net VDD)
  )
  (module w_conn_rf:bnc_90_1-1337543-0 (layer F.Cu) (tedit 569E311F)
    (at 114.3 69.215 180)
    (descr "BNC connector, Tyco 1-1337543-0")
    (fp_text reference J1 (at 4.572 -15.113 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_2 (at 0 -16.4 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 -12.38 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -12.38 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad "" thru_hole circle (at 5.08 -7.3 180) (size 2.1 2.1) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad "" thru_hole circle (at -5.08 -7.3 180) (size 2.1 2.1) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model walter/conn_rf/bnc_90_1-1337543-0.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_capacitors:CP_8x11.5mm (layer F.Cu) (tedit 567AE483)
    (at 112.395 89.535)
    (descr "Capacitor, pol, cyl 8x11.5mm")
    (fp_text reference C2 (at -2.54 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 22u (at 0 5.6) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 1.75) (size 1.8 1.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 -1.75) (size 1.8 1.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /-12V))
    (model walter/capacitors/cp_8x11.5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module uwe:cnp_7x3mm (layer F.Cu) (tedit 567AE4B0)
    (at 151.765 69.85 180)
    (descr "Capacitor non pol, 7x3mm")
    (fp_text reference C3 (at 0 2.54 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1n (at 0 2.54 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 180) (size 1.8 1.8) (drill 0.7) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 4 "Net-(C3-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 180) (size 1.8 1.8) (drill 0.7) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 5 "Net-(C3-Pad2)"))
  )
  (module uwe:cnp_7x3mm (layer F.Cu) (tedit 557C4542)
    (at 131.445 104.14 270)
    (descr "Capacitor non pol, 7x3mm")
    (fp_text reference C4 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 2.54 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 0.7) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 6 "Net-(C4-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 0.7) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 7 "Net-(C4-Pad2)"))
  )
  (module w_capacitors:cnp_7.5mm_disc (layer F.Cu) (tedit 567AE474)
    (at 118.745 88.9 270)
    (descr "7.5mm disc ceramic capacitor")
    (tags C)
    (fp_text reference C5 (at -4.445 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 -2.286 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 270) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 VDD))
    (model walter/capacitors/cnp_7.5mm_disc.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_capacitors:cnp_7.5mm_disc (layer F.Cu) (tedit 567AE457)
    (at 127 101.6 270)
    (descr "7.5mm disc ceramic capacitor")
    (tags C)
    (fp_text reference C6 (at -5.08 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 -2.286 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 270) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /-12V))
    (model walter/capacitors/cnp_7.5mm_disc.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_capacitors:cnp_6mm_disc (layer F.Cu) (tedit 567AE442)
    (at 154.305 111.76 90)
    (descr "6mm disc ceramic capacitor")
    (tags C)
    (fp_text reference C7 (at 2.54 -3.175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100p..1n (at 0 -2.286 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 "Net-(C7-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /trigger))
    (model walter/capacitors/cnp_6mm_disc.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_2 (layer F.Cu) (tedit 569E313E)
    (at 131.445 81.28 270)
    (descr "Pin strip 2pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J2 (at 1.778 -2.413 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_2 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 "Net-(J2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 "Net-(J2-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_2 (layer F.Cu) (tedit 569E3133)
    (at 127.635 81.28 270)
    (descr "Pin strip 2pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J3 (at 3.556 -1.778 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_2 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 "Net-(J3-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 "Net-(J2-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_2 (layer F.Cu) (tedit 569E312A)
    (at 123.825 81.28 270)
    (descr "Pin strip 2pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J4 (at 3.556 1.651 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_2 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 "Net-(J4-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 "Net-(J2-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_8 (layer F.Cu) (tedit 569E2C72)
    (at 140.335 113.03 180)
    (descr "Pin strip 8pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JDUT1 (at 7.493 2.54 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_8 (at 0.254 -3.556 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -8.89 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 "Net-(JDUT1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at -6.35 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 "Net-(JDUT1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at -3.81 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 "Net-(JDUT1-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at -1.27 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 "Net-(JDUT1-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 1.27 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 "Net-(JDUT1-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 3.81 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 "Net-(JDUT1-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 6.35 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 "Net-(JDUT1-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 8.89 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 "Net-(JDUT1-Pad8)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_2 (layer F.Cu) (tedit 569E3154)
    (at 109.22 104.14 270)
    (descr "Pin strip 2pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference Jpwr1 (at 3.556 -1.27 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_2 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 VDD))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_2 (layer F.Cu) (tedit 569E314F)
    (at 109.22 99.06 90)
    (descr "Pin strip 2pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference Jpwr2 (at 3.937 1.524 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_2 (at 0.254 -3.556 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /-12V))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pth_resistors:RC05 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 140.335 66.675 180)
    (descr "Resistor, RC05")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R1 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 47k (at 0 2.032 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 180) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 "Net-(R1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(C3-Pad2)"))
    (model walter/pth_resistors/rc05.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pth_resistors:RC05 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 140.335 69.85 180)
    (descr "Resistor, RC05")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R2 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 47k (at 0 2.032 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 180) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 "Net-(R2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(C3-Pad2)"))
    (model walter/pth_resistors/rc05.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pth_resistors:RC05 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 131.445 92.71 90)
    (descr "Resistor, RC05")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R3 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1M (at 0 2.032 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 90) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(C4-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 90) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (model walter/pth_resistors/rc05.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pth_resistors:RC05 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 122.555 107.95 180)
    (descr "Resistor, RC05")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R4 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100k (at 0 2.032 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 180) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 "Net-(R4-Pad2)"))
    (model walter/pth_resistors/rc05.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pth_resistors:RC05 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 122.555 111.125)
    (descr "Resistor, RC05")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R5 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 2.032) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 "Net-(R4-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (model walter/pth_resistors/rc05.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pth_resistors:RC05 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 122.555 114.3)
    (descr "Resistor, RC05")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R7 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 47k (at 0 2.032) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 "Net-(R4-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 "Net-(C7-Pad1)"))
    (model walter/pth_resistors/rc05.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pth_resistors:RC05 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 131.445 71.755 270)
    (descr "Resistor, RC05")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference Rref1 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 6k8 (at 0 2.032 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 270) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 VDD))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 270) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 "Net-(J2-Pad1)"))
    (model walter/pth_resistors/rc05.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pth_resistors:RC05 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 127.635 71.755 270)
    (descr "Resistor, RC05")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference Rref2 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 68k (at 0 2.032 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 270) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 VDD))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 270) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 "Net-(J3-Pad1)"))
    (model walter/pth_resistors/rc05.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pth_resistors:RC05 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 123.825 71.755 270)
    (descr "Resistor, RC05")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference Rref3 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 680k (at 0 2.032 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0 270) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 VDD))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0 270) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 "Net-(J4-Pad1)"))
    (model walter/pth_resistors/rc05.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pth_circuits:dil_16-300_socket (layer F.Cu) (tedit 567AE4CA)
    (at 145.415 77.47)
    (descr "IC, DIL16 x 0,3\", with socket")
    (tags DIL)
    (fp_text reference U1 (at -5.715 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CD4060 (at 0 6.604) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -8.89 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole oval (at -6.35 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 3 thru_hole oval (at -3.81 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 4 thru_hole oval (at -1.27 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /a2))
    (pad 5 thru_hole oval (at 1.27 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 /a1))
    (pad 6 thru_hole oval (at 3.81 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /trigger))
    (pad 7 thru_hole oval (at 6.35 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 /a0))
    (pad 8 thru_hole oval (at 8.89 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 9 thru_hole oval (at 8.89 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(C3-Pad1)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 6.35 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 "Net-(R1-Pad1)"))
    (pad 11 thru_hole oval (at 3.81 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 "Net-(R2-Pad1)"))
    (pad 12 thru_hole oval (at 1.27 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 13 thru_hole oval (at -1.27 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 14 thru_hole oval (at -3.81 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 15 thru_hole oval (at -6.35 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 16 thru_hole oval (at -8.89 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 VDD))
    (model walter/pth_circuits/dil_16-300_socket.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pth_circuits:dil_16-300_socket (layer F.Cu) (tedit 567AE4C4)
    (at 145.415 88.9)
    (descr "IC, DIL16 x 0,3\", with socket")
    (tags DIL)
    (fp_text reference U2 (at -5.08 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CD4051 (at 0 6.604) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -8.89 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 "Net-(JDUT1-Pad5)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at -6.35 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 "Net-(JDUT1-Pad7)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at -3.81 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 "Net-(J2-Pad2)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at -1.27 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 "Net-(JDUT1-Pad8)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 1.27 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 "Net-(JDUT1-Pad6)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 3.81 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 7 thru_hole oval (at 6.35 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 8 thru_hole oval (at 8.89 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 9 thru_hole oval (at 8.89 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /a2))
    (pad 10 thru_hole oval (at 6.35 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 /a1))
    (pad 11 thru_hole oval (at 3.81 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 /a0))
    (pad 12 thru_hole oval (at 1.27 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 "Net-(JDUT1-Pad4)"))
    (pad 13 thru_hole oval (at -1.27 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 "Net-(JDUT1-Pad1)"))
    (pad 14 thru_hole oval (at -3.81 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 "Net-(JDUT1-Pad2)"))
    (pad 15 thru_hole oval (at -6.35 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 "Net-(JDUT1-Pad3)"))
    (pad 16 thru_hole oval (at -8.89 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 VDD))
    (model walter/pth_circuits/dil_16-300_socket.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pth_circuits:dil_16-300_socket (layer F.Cu) (tedit 567AE4BF)
    (at 145.415 100.33)
    (descr "IC, DIL16 x 0,3\", with socket")
    (tags DIL)
    (fp_text reference U3 (at -5.08 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CD4051 (at 0 6.604) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -8.89 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 "Net-(JDUT1-Pad5)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at -6.35 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 "Net-(JDUT1-Pad7)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at -3.81 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 "Net-(C4-Pad2)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at -1.27 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 "Net-(JDUT1-Pad8)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 1.27 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 "Net-(JDUT1-Pad6)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 3.81 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 7 thru_hole oval (at 6.35 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 8 thru_hole oval (at 8.89 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 9 thru_hole oval (at 8.89 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /a2))
    (pad 10 thru_hole oval (at 6.35 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 /a1))
    (pad 11 thru_hole oval (at 3.81 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 /a0))
    (pad 12 thru_hole oval (at 1.27 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 "Net-(JDUT1-Pad4)"))
    (pad 13 thru_hole oval (at -1.27 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 "Net-(JDUT1-Pad1)"))
    (pad 14 thru_hole oval (at -3.81 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 "Net-(JDUT1-Pad2)"))
    (pad 15 thru_hole oval (at -6.35 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 "Net-(JDUT1-Pad3)"))
    (pad 16 thru_hole oval (at -8.89 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 VDD))
    (model walter/pth_circuits/dil_16-300_socket.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pth_circuits:dil_8-300_socket (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 118.745 100.33)
    (descr "IC, DIL8 x 0,3\", with socket")
    (tags DIL)
    (fp_text reference U4 (at 0 -6.35) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TL071 (at 0 6.604) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole oval (at -1.27 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 "Net-(R4-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 1.27 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(C4-Pad1)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 3.81 3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /-12V))
    (pad 5 thru_hole oval (at 3.81 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 6 thru_hole oval (at 1.27 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at -1.27 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 VDD))
    (pad 8 thru_hole oval (at -3.81 -3.81) (size 1.50114 2.19964) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model walter/pth_circuits/dil_8-300_socket.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_capacitors:CP_8x11.5mm (layer F.Cu) (tedit 567AE480)
    (at 125.095 89.535)
    (descr "Capacitor, pol, cyl 8x11.5mm")
    (fp_text reference C1 (at 2.54 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 22u (at 0 5.6) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 1.75) (size 1.8 1.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 VDD))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 -1.75) (size 1.8 1.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (model walter/capacitors/cp_8x11.5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 5679509E)
    (at 115.57 127)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP1 (at 5.08 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 "Net-(JP1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 "Net-(JP1-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567950A0)
    (at 115.57 129.54)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP2 (at 5.08 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 "Net-(JP2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 "Net-(JP2-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567950A3)
    (at 115.57 132.08)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP3 (at 5.08 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 "Net-(JP3-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 "Net-(JP3-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567950A6)
    (at 115.57 134.62)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP4 (at 5.08 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 "Net-(JP4-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 "Net-(JP4-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567950A8)
    (at 115.57 137.16)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP5 (at 5.08 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 "Net-(JP5-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 "Net-(JP5-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567950AB)
    (at 115.57 139.7)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP6 (at 5.08 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 "Net-(JP6-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 "Net-(JP6-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567950AE)
    (at 115.57 142.24)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP7 (at 5.08 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 "Net-(JP7-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 "Net-(JP7-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567950B2)
    (at 115.57 144.78)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP8 (at 5.08 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 "Net-(JP8-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 "Net-(JP8-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567950B5)
    (at 115.57 147.32)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP9 (at 5.08 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 37 "Net-(JP9-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 37 "Net-(JP9-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567950C5)
    (at 115.57 149.86)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP10 (at 5.715 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 "Net-(JP10-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 "Net-(JP10-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567950CB)
    (at 115.57 152.4)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP11 (at 5.715 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 "Net-(JP11-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 "Net-(JP11-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567950CF)
    (at 115.57 154.94)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP12 (at 5.715 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 40 "Net-(JP12-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 40 "Net-(JP12-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567950D5)
    (at 115.57 157.48)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP13 (at 5.715 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 "Net-(JP13-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 "Net-(JP13-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567950DE)
    (at 115.57 160.02)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP14 (at 5.715 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 42 "Net-(JP14-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 42 "Net-(JP14-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567950E4)
    (at 148.59 160.02 180)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP15 (at 5.715 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 43 "Net-(JP15-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 43 "Net-(JP15-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567950E9)
    (at 148.59 157.48 180)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP16 (at 5.715 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 44 "Net-(JP16-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 44 "Net-(JP16-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567AE3FA)
    (at 148.59 154.94 180)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP17 (at 5.715 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 "Net-(JP17-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 "Net-(JP17-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567AE3FC)
    (at 148.59 152.4 180)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP18 (at 5.715 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 "Net-(JP18-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 "Net-(JP18-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567AE3FF)
    (at 148.59 149.86 180)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP19 (at 5.715 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 "Net-(JP19-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 "Net-(JP19-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567AE402)
    (at 148.59 147.32 180)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP20 (at 5.715 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 "Net-(JP20-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 "Net-(JP20-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567AE40A)
    (at 148.59 144.78 180)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP21 (at 5.715 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 "Net-(JP21-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 "Net-(JP21-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567AE40F)
    (at 148.59 142.24 180)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP22 (at 5.715 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 "Net-(JP22-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 "Net-(JP22-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567AE416)
    (at 148.59 139.7 180)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP23 (at 5.715 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 "Net-(JP23-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 "Net-(JP23-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567AE41A)
    (at 148.59 137.16 180)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP24 (at 5.715 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 "Net-(JP24-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 "Net-(JP24-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567AE41F)
    (at 148.59 134.62 180)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP25 (at 5.715 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 "Net-(JP25-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 "Net-(JP25-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567AE423)
    (at 148.59 132.08 180)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP26 (at 5.715 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 "Net-(JP26-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 "Net-(JP26-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567AE425)
    (at 148.59 129.54 180)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP27 (at 5.715 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 55 "Net-(JP27-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 55 "Net-(JP27-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_3 (layer F.Cu) (tedit 567AE428)
    (at 148.59 127 180)
    (descr "Pin strip 3pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP28 (at 5.715 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_3 (at 0.254 -3.556 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 56 "Net-(JP28-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 56 "Net-(JP28-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE52E)
    (at 128.27 127 90)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ1 (at 0 -3.175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 "Net-(JP1-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE534)
    (at 128.27 129.54 270)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ2 (at 0 3.175 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 "Net-(JP2-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE537)
    (at 128.27 132.08 90)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ3 (at 0 -3.175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 "Net-(JP3-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE53D)
    (at 128.27 134.62 270)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ4 (at 0 3.175 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 "Net-(JP4-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE540)
    (at 128.27 137.16 90)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ5 (at 0 -3.175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 "Net-(JP5-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE544)
    (at 128.27 139.7 270)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ6 (at 0 3.175 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 "Net-(JP6-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE548)
    (at 128.27 142.24 90)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ7 (at 0 -3.175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 "Net-(JP7-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE54D)
    (at 128.27 144.78 270)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ8 (at 0 3.175 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 "Net-(JP8-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE554)
    (at 128.27 147.32 90)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ9 (at 0 -3.175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 37 "Net-(JP9-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE55A)
    (at 128.27 149.86 90)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ10 (at 0 -3.175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 "Net-(JP10-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE55F)
    (at 128.27 152.4 270)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ11 (at 0 3.175 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 "Net-(JP11-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE563)
    (at 128.27 154.94 90)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ12 (at 0 -3.175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 40 "Net-(JP12-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE567)
    (at 128.27 157.48 270)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ13 (at 0 3.175 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 "Net-(JP13-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE576)
    (at 128.27 160.02 90)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ14 (at 0 -3.175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 42 "Net-(JP14-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE5C9)
    (at 135.89 160.02 270)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ15 (at 0 -3.175 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 43 "Net-(JP15-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE5BF)
    (at 135.89 157.48 90)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ16 (at 0 3.175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 44 "Net-(JP16-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE5BB)
    (at 135.89 154.94 270)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ17 (at 0 -3.175 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 "Net-(JP17-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE5B7)
    (at 135.89 152.4 90)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ18 (at 0 3.175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 "Net-(JP18-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE5B2)
    (at 135.89 149.86 270)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ19 (at 0 -3.175 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 "Net-(JP19-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE5AF)
    (at 135.89 147.32 90)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ20 (at 0 3.175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 "Net-(JP20-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE5AA)
    (at 135.89 144.78 270)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ21 (at 0 -3.175 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 "Net-(JP21-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE5A3)
    (at 135.89 142.24 90)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ22 (at 0 3.175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 "Net-(JP22-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE59E)
    (at 135.89 139.7 270)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ23 (at 0 -3.175 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 "Net-(JP23-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE599)
    (at 135.89 137.16 90)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ24 (at 0 3.175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 "Net-(JP24-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE592)
    (at 135.89 134.62 270)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ25 (at 0 -3.175 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 "Net-(JP25-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE58F)
    (at 135.89 132.08 90)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ26 (at 0 3.175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 "Net-(JP26-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE589)
    (at 135.89 129.54 270)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ27 (at 0 -3.175 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 55 "Net-(JP27-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_pin_strip:pin_strip_1 (layer F.Cu) (tedit 567AE585)
    (at 135.89 127 90)
    (descr "Pin strip 1pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JZ28 (at 0 3.175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HEADER_1 (at 0.254 -3.556 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.524 2.19964) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 56 "Net-(JP28-Pad2)"))
    (model walter/pin_strip/pin_strip_1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_details:hole_3mm5 (layer F.Cu) (tedit 569E29C9)
    (at 111.252 121.92)
    (descr "Hole 3.5mm")
    (fp_text reference hole_3mm5 (at 0 2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 5.588 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 3.50012 3.50012) (drill 3.50012) (layers *.Cu F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (model walter/details/hole.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_details:hole_3mm5 (layer F.Cu) (tedit 569E2AE6)
    (at 153.162 121.92)
    (descr "Hole 3.5mm")
    (fp_text reference hole_3mm5 (at 0.635 2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 5.588 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 3.50012 3.50012) (drill 3.50012) (layers *.Cu F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (model walter/details/hole.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module w_details:hole_3mm5 (layer F.Cu) (tedit 569E3017)
    (at 111.252 112.395)
    (descr "Hole 3.5mm")
    (fp_text reference hole_3mm5 (at 0 2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value VAL** (at 5.588 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 3.50012 3.50012) (drill 3.50012) (layers *.Cu F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (model walter/details/hole.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text "8 7 6 5 4 3 2 1" (at 140.462 116.84) (layer F.SilkS))
  (gr_text "- GND +" (at 111.506 101.6 270) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 156.972 162.56) (end 107.442 162.56) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 156.972 64.516) (end 156.972 162.56) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 107.442 64.516) (end 156.972 64.516) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 107.442 162.56) (end 107.442 64.516) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text "for lazybones" (at 125.857 123.19) (layer B.Cu))
  (gr_text "YATT v 1.0\n" (at 141.097 123.19) (layer B.Cu))
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.5)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 107.95 118.11) (xy 107.95 64.77) (xy 156.845 64.77) (xy 156.845 118.11)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 115.062 121.92) (xy 115.062 116.205) (xy 116.967 116.205) (xy 116.967 121.92)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 148.082 121.92) (xy 148.082 116.205) (xy 149.987 116.205) (xy 149.987 121.92)
      )
    )
  )
)
