<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="23.876" x2="71.882" y2="23.876" width="0" layer="20"/>
<wire x1="71.882" y1="23.876" x2="71.882" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="71.882" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="23.876" width="0" layer="20"/>
<text>J0104132C-ESP</text>
<text>ENCODER/LICK/
SOLENOID</text>
<text>20260226</text>
<text>ENCODER</text>
<text>G\</text>
<text>A</text>
<text>+</text>
<text>B</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>SPD</text>
<text>DIR</text>
<text>DET1</text>
<text>DET2</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>S  1</text>
<text>S  2</text>
<text>LICK IN</text>
<text>Use cable:
15134-0503 </text>
<text>Press Reset after
loading code</text>
<text>For Bootloader:
D0 then Reset, let
off Reset, then D0</text>
<text>ESP32-S2-REV TFT</text>
<circle x="16.891" y="21.1582" radius="1.27" width="0.000253125" layer="20"/>
<circle x="16.891" y="3.3782" radius="1.27" width="0.000253125" layer="20"/>
<hole x="16.891" y="21.1582" drill="2.54"/>
<hole x="16.891" y="3.3782" drill="2.54"/>
</plain>
<libraries>
<library name="STEVES_BU">
<packages>
<package name="0603S">
</package>
<package name="1206S">
</package>
<package name="0805S">
</package>
<package name="LOGO_BMP_OP">
</package>
<package name="SOT23-6">
</package>
<package name="1881558">
</package>
<package name="1844743">
</package>
<package name="PJ-002">
</package>
<package name="SSR_SOIP">
</package>
<package name="PWRDI-123">
</package>
<package name="104361-4">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="53048-05">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wire to board 1.25 mm (.049 inch) pitch header&lt;p&gt;
right angle</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="analog-devices">
<description>&lt;b&gt;Analog Devices Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;5-Lead Small Outline Transistor&lt;/b&gt; Package SOT-23&lt;p&gt;
Source: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/346131962AD8067_a.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Adafruit Feather ESP32-S2 Reverse TFT">
<description>Generated from &lt;b&gt;Adafruit Feather ESP32-S2 Reverse TFT.brd&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="ESP32-S2-REV-TFT-NO16-21">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="STEVES_BU" package="0603S" value="0.1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="STEVES_BU" package="LOGO_BMP_OP" value="JFRC-LOGOLOGO_OP"/>
<element name="J2" library="con-molex" package="53048-05" value="53048-05">
<attribute name="OC_NEWARK" value="57H4722"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9732926"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="53048-0510"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="STEVES_BU" package="SOT23-6" value="2G17">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="STEVES_BU" package="0603S" value="0.1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="STEVES_BU" package="1844743" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="STEVES_BU" package="PJ-002" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="STEVES_BU" package="1881558" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="STEVES_BU" package="1881558" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="STEVES_BU" package="SSR_SOIP" value="RELAY_SSR">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="STEVES_BU" package="SSR_SOIP" value="RELAY_SSR">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="STEVES_BU" package="0805S" value="909">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="STEVES_BU" package="0805S" value="909">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="STEVES_BU" package="1881558" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="STEVES_BU" package="PWRDI-123" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="STEVES_BU" package="PWRDI-123" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="STEVES_BU" package="0805S" value="0 ohm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="STEVES_BU" package="1206S" value="0.1 NPO">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="analog-devices" package="SOT23-5" value="TLV9301">
<attribute name="OC_FARNELL" value="1464845"/>
<attribute name="MF" value="ALTERA CORPORATION"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="59K6316"/>
<attribute name="MPN" value="AD8065ARTZ-REEL7"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="STEVES_BU" package="0603S" value="0.1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M1" library="Adafruit Feather ESP32-S2 Reverse TFT" package="ESP32-S2-REV-TFT-NO16-21" value="ESP32=S2-REV-TFT-NO16-21">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="STEVES_BU" package="104361-4" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="STEVES_BU" package="0805S" value="10K0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="STEVES_BU" package="0805S" value="10K0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="P$2"/>
<contactref element="J5" pad="P$4"/>
<contactref element="J5" pad="P$6"/>
<contactref element="J5" pad="P$8"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="M1" pad="25"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="3"/>
<contactref element="J7" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="J7" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIR">
<contactref element="M1" pad="8"/>
<contactref element="J5" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="AIN">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="M1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BIN">
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="M1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="26"/>
<contactref element="M1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="LICK1">
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="LICK2">
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="M1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="LICKOUT1">
<contactref element="M1" pad="7"/>
<contactref element="J5" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="LICKOUT2">
<contactref element="M1" pad="6"/>
<contactref element="J5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1B"/>
<contactref element="J1" pad="1A"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="SGND">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SOL1">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="SOL2">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
