(version 1)

(rule "HV_internal_relax"
    (condition "A.NetName == 'Net-(HV1-Pin_1)' && B.NetName == 'Net-(G1-Pin_1)'")
    (constraint clearance (min 0.2mm)))

(rule "HV_internal_relax"
    (condition "A.NetName == 'Net-(HV1-Pin_1)' && B.NetName == 'Net-(D1-Pin_1)'")
    (constraint clearance (min 0.2mm)))
