(module "H315305" (layer F.Cu)
  (descr "H3153-05-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "H315305" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -2.2 -2.2) (end 2.2 -2.2) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.2 -2.2) (end 2.2 2.2) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.2 2.2) (end -2.2 2.2) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.2 2.2) (end -2.2 -2.2) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.2 -0) (end -1.2 -0) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.2 -0) (end 1.2 -0) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.2 -0) (end -1.2 -0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.2 -0) (end 1.2 -0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start 0 -0) (end -1.200 -0) (angle -180) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_arc (start 0 -0) (end 1.200 -0) (angle -180) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_arc (start 0 -0) (end -1.200 -0) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start 0 -0) (end 1.200 -0) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model H3153-05.stp
    (at (xyz 0 0 0.015748031730727))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 -90 0))
  )
)
