(module "H850405" (layer F.Cu)
  (descr "H8504-05-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "H850405" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -3 -3) (end 3 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 3 -3) (end 3 3) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 3 3) (end -3 3) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -3 3) (end -3 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -2 -0) (end -2 -0) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 2 -0) (end 2 -0) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -2 -0) (end -2 -0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 2 -0) (end 2 -0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start 0 -0) (end -2.000 -0) (angle -180) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_arc (start 0 -0) (end 2.000 -0) (angle -180) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_arc (start 0 -0) (end -2.000 -0) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start 0 -0) (end 2.000 -0) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 3.015 3.015) (drill 2.01) (layers *.Cu *.Mask))
  (model H8504-05.stp
    (at (xyz 0 0 0.035433069927486))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 -180 0))
  )
)
