<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="26.67" y1="63.5" x2="67.31" y2="63.5" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="67.31" y1="63.5" x2="67.31" y2="49.53" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="67.31" y1="49.53" x2="62.23" y2="49.53" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="62.23" y1="49.53" x2="62.23" y2="44.45" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="62.23" y1="44.45" x2="30.48" y2="44.45" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="44.45" x2="30.48" y2="48.26" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="48.26" x2="26.67" y2="48.26" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="48.26" x2="26.67" y2="63.5" width="0.1524" layer="20"/>
<hole x="27.94" y="59.69" drill="1"/>
<hole x="27.94" y="53.34" drill="1"/>
<hole x="66.04" y="59.69" drill="1"/>
<hole x="66.04" y="53.34" drill="1"/>
<text>C.M.X. Solutions</text>
</plain>
<libraries>
<library name="switch">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt, Siemens, C&amp;K, ITT, and others&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TL1105T">
<description>&lt;b&gt;TACT SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://dkc3.digikey.com/Media/PDF/Data%20Sheets/E-Switch%20PDFs/TL1105%20Series.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0">
<packages>
<package name="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;2&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="switch" package="TL1105T" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$2" library="switch" package="TL1105T" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$3" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$4" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$3" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$4" pad="1"/>
<contactref element="E$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$4" pad="2"/>
<contactref element="E$2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
